|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | Председатель комиссии по оценке рисков производственной деятельности на рабочих местах (производственных рисков) | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Шубина С. Е. | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия, инициалы) | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | |
| **Отчёт**  **о проведении оценки рисков производственной деятельности**  **(производственных рисков) в**  **АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Омская обл, Нижнеомский р-н, с. Новотроицк, ул. Советская, д.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | (фактический адрес) | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Дата проведения оценки: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по «\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | . |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
| Члены комиссии по оценке рисков производственной деятельности на рабочих местах (производственных рисков): | | | | | | | | | |  |  |  |  | |

Члены комиссии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

Оглавление

[Введение 3](#_Toc119053518)

[Область применения отчета 4](#_Toc119053519)

[Деятельность организации 4](#_Toc119053520)

[Термины и определения 7](#_Toc119053521)

[Расчет и оценка производственных рисков 10](#_Toc119053522)

[Расчет индекса профессионального риска 12](#_Toc119053523)

[Карта № 1 – Глава сельского поселения 12](#_Toc119053524)

[Карта № 2 – Заместитель главы сельского поселения 14](#_Toc119053525)

[Карта № 3 – Бухгалтер 16](#_Toc119053526)

[Карта № 4 – Ведущий специалист 18](#_Toc119053527)

[Карта № 5 –Рабочий 20](#_Toc119053528)

[Карта № 6 – Водитель 23](#_Toc119053529)

[Карта № 7 – Уборщица 26](#_Toc119053530)

[План по управлению контроля рисков 28](#_Toc119053531)

[Заключение 34](#_Toc119053532)

[Приложение 1. Классификатор идентифицированных опасностей 35](#_Toc119053533)

# Введение

Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда является ограничение риска и оптимизации условий труда работников. Начальным этапом управления рисками является проведение их оценки. Анализ риска состоит из оценки риска, управления риском и информации о риске. Оценка риска включает выявление опасности и характеристику риска.

Выбор показателей (ущерба, риска) и методов оценки рисков зависит от ряда факторов - целей оценки рисков (предоставление отчетных материалов, управление рисками и т.д.), необходимого количества статистической информации с точки зрения обеспечения приемлемой точности результатов, ресурсов и т.д.

Решение задачи управления рисками, связанной, как правило, с выявлением (идентификацией) опасностей, определением возможных ущербов здоровью и жизни работника, а также наличие достаточной статистической информации для расчета требуемого показателя риска - основание для выбора прямых методов оценки рисков. Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным показателям рисков или непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления.

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий (параметров) от норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками.

# Область применения отчета

Данный отчет отражает оценку рисков АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , связанных с ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности, и может быть использован в организации в целях:

- обеспечения конституционного права работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены [Конституция РФ, статья 37, пункт 3];

- получения данных (об опасностях и рисках) для информирования работников о риске повреждения здоровья [ТК РФ, статья 214];

- обоснования положенной социальной защиты работников, в том числе компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;

- оценивания эффективности мер по совершенствованию охраны труда;

- принятия превентивных мер по защите здоровья работника;

- выяснения причинно-следственной связи состояния здоровья работников с условиями труда;

- обоснования положений трудового договора об обязательствах работодателя по обеспечению работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, установлению соответствующего режима труда и отдыха, а также по обеспечению других предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.

*За непроведение оценки рисков могут выдать предупреждение или наложить штраф по части 1 статьи 5.27.1 КоАП.*

*Сумма штрафа составит:*

* *для должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.;*
* *для ИП – от 2000 до 5000 руб.;*
* *для юридических лиц – от 50 000 до 80 000 руб.*

# Деятельность организации

В соответствии с ОКВЭД 84.11.35 - Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.

Оценка рисков проводилась в соответствии и на основании следующих нормативно-правовых документов и стандартов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;

- Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 796 “Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков”;

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда»;

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н “Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)”;

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н “Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места”;

- Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н “Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вручную”;

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н “Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем”;

- Приказ от 29 октября 2021 г. N 771н «Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»;

- ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья Требования и руководство по применению»;

- «Р 2.2.1766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство»;

- Приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах»;

- ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков;

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой);

- ГОСТ 8.332-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения;

- ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

- ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию;

- ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

- ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования;

- ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.0.230.4-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ»;

- ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ»;

- ГОСТ 12.0.230.6-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Обеспечение совместимости системы управления охраной труда с другими системами управления».

# Термины и определения

*Организация* - компания, фирма, проект, предприятие, учреждение, завод, фабрика, объединение, орган власти, общественный институт или ассоциация и т. п. либо их части, входящие или не входящие в их состав, различных форм собственности, которые имеют собственные функции и управление.

*Охрана труда* - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

*Условия труда* - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

*Производственная деятельность* - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

*Опасность* - Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельных факторов рабочей среды они могут стать опасными

*Ущерб* - нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или вреда имуществу или окружающей среде.

*Определение опасности* - выявление (идентификация), описание и признание потенциального источника ущерба.

*Риск* - сочетание вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого ущерба.

*Профессиональный риск* - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами.

*ИПР* – индекс профессионального риска.

*Оценка риска* - количественное или качественное определение значения показателя риска.

*Гигиенический норматив* - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.

*Безопасные условия труда* - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

*Вредный производственный фактор* - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

*Оптимальные условия труда (1 класс)* – условия, при которых сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно принимают такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.

*Допустимые условия труда (2 класс)* - характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда условно относят к безопасным.

*Вредные условия труда (3 класс)* - характеризуются наличием вредных факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его потомство. 1 степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья. 2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению профессионально обусловленной заболеваемости (что может проявляться повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем), появлению начальных признаков или легких форм профессиональных

заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет). 3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) патологии. 4 степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

*Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс)* - характеризуются уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т. ч. и тяжелых форм.

*Профессиональное заболевание* - хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(-ых) производственного(-ых) фактора(-ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

*Опасный производственный фактор* - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

*Несчастный случай на производстве* - событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных федеральным законом случаях как на территории организации, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

# Расчет и оценка производственных рисков

Цель проведения оценки профессиональных рисков – снизить риск возникновения несчастных случаев и профзаболеваний на конкретном рабочем месте и выявить, какие меры по обеспечению безопасности на предприятии необходимо принимать в первую очередь. Также, оценка рисков помогает повысить мотивацию работников соблюдать требования охраны труда, социальную защищенность работников и квалификацию персонала.

При внеплановых проверках и расследованиях несчастных случаев инспекторы ГИТ будут оценивать эффективность внедренной в организации системы управления охраной труда, в том числе и процедуру управления рисками.

Представители комиссии, состав которой утвержден Приказом № 26 –Р от

«27 » сентября 2022 г. Главы Шубиной С. Е., провели идентификацию опасностей на каждом рабочем месте с учетом статистических данных АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, журнала учета и регистрации НС на предприятии, ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков». По итогу идентификации был составлен реестр потенциальных опасностей ([Приложение 1](#_Приложение_1._Классификатор)) и выполнен расчет индекса профессионального риска по методу Файна – Кинни.

По данному методу для каждой выявленной опасности рассчитан индекс профессионального риска (далее – ИПР). Величину ИПР определяют, перемножив балльные значения трех показателей: вероятности, подверженности и последствий наступления событий из таблицы 1, по формуле:

ИПР = Вр × Пд × Пс.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вероятность (Вр)** | **Балл** | **Подверженность (Пд)** | **Балл** | **Последствия (Пс)** | **Балл** |
| Ожидаемо, это случится | 10 | Постоянно (чаще 1 раза в день или более 50% времени смены) | 10 | Катастрофы, много жертв | 100 |
| Очень вероятно | 6 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Разрушения, есть жертвы | 40 |
| Нехарактерно, но возможно | 3 | От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю) | 3 | Очень тяжелые, один смертельный случай | 15 |
| Невероятно | 1 | Иногда (ежемесячно – до 3 раз в месяц) | 2 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 |
| Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Редко (ежегодно – до 11 раз в год) | 1 | Случаи временной нетрудоспособности | 3 |
| Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Легкая травма, достаточно оказания первой помощи | 1 |
| Фактически невозможно | 0,1 |

Таблица № 1. Определение ИПР по методу Файна – Кинни

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Индекс профриска** | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий по профилактике** |
| 0–20 | Небольшой риск | Меры не требуются |
| 21–70 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание |
| 71–200 | Серьезный риск | Требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки |
| 201–400 | Высокий риск | Требуются неотложные меры, усовершенствования |
| Более 400 | Крайне высокий риск | Немедленное прекращение деятельности |

Таблица № 2. Таблица. Определение срочности мероприятий в зависимости от уровня риска

Специалист 1 категории

Специалист 2 категории

Специалист

# Расчет индекса профессионального риска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карта № 1 – Глава сельского поселения | | | | | | | | | | | |
| **Краткое описание рабочего места** | Кабинет, рабочий стол | | | | | | **Индивидуальный номер рабочего места** | | | | 1 |
| **Используемое оборудование и сырье** | ПК, монитор | | | | | | **Класс условий труда** | | | | 2 |
| **Фактор, превышающий гигиенические нормы** | |  | | | | | | | | | |
| **Возможные источники опасности** | | | Код риска | Вр | Пд | Пс | | ИПР | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий** | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | |
| Опасность поражения эл. током | | | 0202 | 0,5 | 6 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность психических нагрузок, стрессов | | | 1007 | 1 | 3 | 3 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | | | 01301 | 0,5 | 3 | 7 | | 10,5 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность воздействия электромагнитного поля | | | 1406 | 0,2 | 6 | 7 | | 8,4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | | | 1701 | 0,2 | 0,5 | 40 | | 4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность пореза рук кромкой бумаги, канцелярским ножом, ножницами | | | 0118 | 3 | 3 | 1 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность, связанная с отсутствием аптечки первой помощи | | | 1604 | 3 | 2 | 7 | | 42 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании | | | 0101 | 3 | 6 | 3 | | 54 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии | | | 01605 | 1 | 3 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |

С результатами оценки профессионального риска на рабочем месте ознакомлен(ы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карта № 2 – Заместитель главы сельского поселения | | | | | | | | | | | |
| **Краткое описание рабочего места** | Кабинет, рабочий стол | | | | | | **Индивидуальный номер рабочего места** | | | | 2 |
| **Используемое оборудование и сырье** | ПК, монитор | | | | | | **Класс условий труда** | | | | 2 |
| **Фактор, превышающий гигиенические нормы** | |  | | | | | | | | | |
| **Возможные источники опасности** | | | Код риска | Вр | Пд | Пс | | ИПР | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий** | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | |
| Опасность поражения эл. током | | | 0202 | 0,5 | 6 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность психических нагрузок, стрессов | | | 1007 | 1 | 3 | 3 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | | | 01301 | 0,5 | 3 | 7 | | 10,5 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность воздействия электромагнитного поля | | | 1406 | 0,2 | 6 | 7 | | 8,4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | | | 1701 | 0,2 | 0,5 | 40 | | 4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность пореза рук кромкой бумаги, канцелярским ножом, ножницами | | | 0118 | 3 | 3 | 1 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность, связанная с отсутствием аптечки первой помощи | | | 1604 | 3 | 2 | 7 | | 42 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании | | | 0101 | 3 | 6 | 3 | | 54 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии | | | 01605 | 1 | 3 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |

С результатами оценки профессионального риска на рабочем месте ознакомлен(ы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карта № 3 – Бухгалтер | | | | | | | | | | | |
| **Краткое описание рабочего места** | Кабинет, рабочий стол | | | | | | **Индивидуальный номер рабочего места** | | | | 3 |
| **Используемое оборудование и сырье** | ПК, монитор | | | | | | **Класс условий труда** | | | | 2 |
| **Фактор, превышающий гигиенические нормы** | |  | | | | | | | | | |
| **Возможные источники опасности** | | | Код риска | Вр | Пд | Пс | | ИПР | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий** | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | |
| Опасность поражения эл. током | | | 0202 | 0,5 | 6 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность психических нагрузок, стрессов | | | 1007 | 1 | 3 | 3 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | | | 01301 | 0,5 | 3 | 7 | | 10,5 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность воздействия электромагнитного поля | | | 1406 | 0,2 | 6 | 7 | | 8,4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | | | 1701 | 0,2 | 0,5 | 40 | | 4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность пореза рук кромкой бумаги, канцелярским ножом, ножницами | | | 0118 | 3 | 3 | 1 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность, связанная с отсутствием аптечки первой помощи | | | 1604 | 3 | 2 | 7 | | 42 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании | | | 0101 | 3 | 6 | 3 | | 54 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии | | | 01605 | 1 | 3 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |

С результатами оценки профессионального риска на рабочем месте ознакомлен(ы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карта № 4 – Ведущий специалист | | | | | | | | | | | |
| **Краткое описание рабочего места** | Кабинет, рабочий стол | | | | | | **Индивидуальный номер рабочего места** | | | | 4 |
| **Используемое оборудование и сырье** | ПК, монитор | | | | | | **Класс условий труда** | | | | 2 |
| **Фактор, превышающий гигиенические нормы** | |  | | | | | | | | | |
| **Возможные источники опасности** | | | Код риска | Вр | Пд | Пс | | ИПР | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий** | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | |
| Опасность поражения эл. током | | | 0202 | 0,5 | 6 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность психических нагрузок, стрессов | | | 1007 | 1 | 3 | 3 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | | | 01301 | 0,5 | 3 | 7 | | 10,5 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность воздействия электромагнитного поля | | | 1406 | 0,2 | 6 | 7 | | 8,4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | | | 1701 | 0,2 | 0,5 | 40 | | 4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность пореза рук кромкой бумаги, канцелярским ножом, ножницами | | | 0118 | 3 | 3 | 1 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность, связанная с отсутствием аптечки первой помощи | | | 1604 | 3 | 2 | 7 | | 42 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании | | | 0101 | 3 | 6 | 3 | | 54 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии | | | 01605 | 1 | 3 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |

С результатами оценки профессионального риска на рабочем месте ознакомлен(ы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Карта № 5 –Рабочий** | | | | | | | | | | | |
| **Краткое описание рабочего места** | Территория администрации | | | | | | **Индивидуальный номер рабочего места** | | | | 5 |
| **Используемое оборудование и сырье** | Ручной инструмент , триммер, бензопила, бензин, масло | | | | | | **Класс условий труда** | | | | 3.1 |
| **Фактор, превышающий гигиенические нормы** | | Световая среда | | | | | | | | | |
| **Возможные источники опасности** | | | Код риска | Вр | Пд | Пс | | ИПР | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий** | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | |
| Опасность неправильного использования ручных инструментов | | | 0121 | 1 | 3 | 7 | | 21 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность воздействия повышенных температур воздуха | | | 0402 | 3 | 2 | 3 | | 18 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность воздействия пониженных температур воздуха | | | 0401 | 3 | 2 | 3 | | 18 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов | | | 0702 | 0,2 | 6 | 7 | | 8,4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность травмирования в результате воздействия движущихся частей оборудования, падающих предметов | | | 0121 | 1 | 3 | 3 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | | | 01701 | 0,2 | 0,5 | 40 | | 4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность падения с высоты (лестница, стремянка) | | | 0102 | 3 | 1 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность эксплуатации неисправного оборудования | | | 0123 | 1 | 3 | 7 | | 21 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с рабочей позой | | | 01004 | 3 | 3 | 7 | | 63 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность поражения эл. током | | | 0202 | 3 | 3 | 7 | | 63 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи | | | 01604 | 1 | 2 | 15 | | 30 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность воздействия локальной вибрации | | | 01201 | 3 | 3 | 3 | | 27 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий при возникновении неисправностей | | | 01406 | 0,5 | 2 | 15 | | 15 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность недостаточности освещения в рабочей зоне | | | 1301 | 0,5 | 6 | 7 | | 21 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |

С результатами оценки профессионального риска на рабочем месте ознакомлен(ы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Карта № 6 – Водитель** | | | | | | | | | | | |
| **Краткое описание рабочего места** | Автомобиль | | | | | | **Индивидуальный номер рабочего места** | | | | 6 |
| **Используемое оборудование и сырье** | ГСМ | | | | | | **Класс условий труда** | | | | 2 |
| **Фактор, превышающий гигиенические нормы** | |  | | | | | | | | | |
| **Возможные источники опасности** | | | Код риска | Вр | Пд | Пс | | ИПР | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий** | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | |
| Опасность, связанная с перемещением груза вручную | | | 01001 | 1 | 3 | 7 | | 21 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность наезда на человека | | | 01801 | 1 | 2 | 15 | | 30 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность неправильного использования домкрата | | | 0124 | 3 | 3 | 7 | | 63 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность травмирования в результате ДТП | | | 01807 | 1 | 2 | 15 | | 30 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность возникновения неисправности ТС | | | 01808 | 1 | 3 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность отравления угарным газом | | | 01809 | 0,5 | 2 | 15 | | 15 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность возгорания ТС вследствие короткого замыкания проводки | | | 01810 | 0,5 | 1 | 15 | | 7,5 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность воздействия локальной вибрации | | | 01201 | 0,2 | 6 | 7 | | 8,4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность воздействия общей вибрации | | | 01202 | 0,2 | 6 | 7 | | 8,4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда | | | 01606 | 1 | 6 | 7 | | 42 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с рабочей позой | | | 01004 | 1 | 3 | 7 | | 21 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с отсутствием аптечки первой помощи | | | 01604 | 1 | 2 | 15 | | 30 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность психических нагрузок | | | 01008 | 0,5 | 6 | 3 | | 9 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность повышенной яркости света фар встречных автомобилей | | | 01302 | 0,2 | 6 | 15 | | 18 | Небольшой риск | Меры не требуются | |

С результатами оценки профессионального риска на рабочем месте ознакомлен(ы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

С результатами оценки профессионального риска на рабочем месте ознакомлен(ы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Карта № 7 – Уборщица** | | | | | | | | | | | |
| **Краткое описание рабочего места** | Служебные помещения | | | | | | **Индивидуальный номер рабочего места** | | | | 7 |
| **Используемое оборудование и сырье** | Утюг, швабра, чистящие и моющие средства, дезинфицирующие средства с содержанием хлора | | | | | | **Класс условий труда** | | | | 2 |
| **Фактор, превышающий гигиенические нормы** | |  | | | | | | | | | |
| **Возможные источники опасности** | | | Код риска | Вр | Пд | Пс | | ИПР | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий** | |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | |
| Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании | | | 0101 | 3 | 6 | 3 | | 54 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность воздействие на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ | | | 0706 | 3 | 6 | 3 | | 54 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с наклонами корпуса | | | 01003 | 1 | 3 | 7 | | 21 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность вдыхания паров вредных жидкостей, газов | | | 0702 | 1 | 3 | 7 | | 21 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с рабочей позой | | | 01004 | 1 | 3 | 7 | | 21 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | | | 01301 | 1 | 10 | 7 | | 70 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность, связанная с отсутствием аптечки первой помощи | | | 01604 | 1 | 2 | 15 | | 30 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |
| Опасность воздействия электромагнитного поля | | | 01406 | 0,2 | 10 | 7 | | 14 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | | | 01701 | 0,2 | 0,5 | 40 | | 4 | Небольшой риск | Меры не требуются | |
| Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии | | | 01605 | 1 | 3 | 15 | | 45 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание | |

С результатами оценки профессионального риска на рабочем месте ознакомлен(ы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

# План по управлению контроля рисков

| **Профессия**  **/Должность** | **Факторы риска** | **Срочность мероприятий по профилактике профриска** | **Необходимые мероприятия** | **Индекс профессионального риска (ИПР) до/после корректирующих мероприятий** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вр** | | **Пд** | | **Пс** | | **Итог** | |
| **До** | **После** | **До** | **После** | **До** | **После** | **До** | **После** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.Глава сельского поселения**  **2.Заместитель главы сельского поселения**  **3.Бухгалтер**  **4.Ведущий специалист** | Отсутствие аптечки первой помощи | Необходимо уделить внимание | Назначить приказом Главы ответственного за контроль и пополнение аптечки, проводить своевременные ревизии (раз в 3 месяца) по состоянию медикаментов | 3 |  | 2 |  | 7 |  | 42 |  |
| Отсутствие информации о путях эвакуации | Необходимо уделить внимание | При проведении инструктажа на рабочем месте ознакомить работников с планами эвакуации, местах нахождения первичных средств пожаротушения | 1 |  | 3 |  | 15 |  | 45 |  |
| Персональный компьютер | Необходимо уделить внимание | Проводить инструктаж по электробезопасности для I группы (неэлектротехнический персонал) 1 раз в год | 0,5 |  | 6 |  | 15 |  | 45 |  |
| Падение при спотыкании, подскальзыва-нии | Необходимо уделить внимание | Поддержание в безопасном состоянии установленных путей передвижения работников, показателей освещенности в пределах нормы на них, применение предупредительных знаков и ограждений в необходимых случаях, регулярный контроль безопасности на путях передвижения | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 54 |  |
| **5. Рабочий** | Рабочая поза | Необходимо уделить внимание | Соблюдать установленные регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены | 1 |  | 3 |  | 7 |  | 21 |  |
| Опасность падения с высоты (лестница, стремянка) | Необходимо уделить внимание | Ознакомить работника с ИОТ для работы на лестницах .Соблюдать требования безопасности при работе на высоте , при работе с лестницами и стремянками . . | 3 |  | 1 |  | 15 |  | 45 |  |
| Опасность недостаточной освещенности р.м | Необходимо уделить внимание | Осуществлять контроль за освещением, исключить вероятность плохой освещенности рабочих зон и поверхностей | 0,5 |  | 6 |  | 7 |  | 21 |  |
| Неисправное оборудование | Необходимо уделить внимание | Обеспечить наличие технической документации на оборудование, проводить ознакомление работников с инструкциями по эксплуатации оборудования | 1 |  | 3 |  | 7 |  | 21 |  |
| Поражение эл. током | Необходимо уделить внимание | Проверять исправность оборудования перед началом работ, проходить ежегодную проверку знаний по электробезопасности | 0,5 |  | 6 |  | 15 |  | 45 |  |
| Отсутствие аптечки | Необходимо уделить внимание | Назначить приказом директора ответственного за контроль и пополнение аптечки, проводить своевременные ревизии (раз в 3 месяца) по состоянию медикаментов | 1 |  | 2 |  | 15 |  | 30 |  |
| Рабочая поза, локальная вибрация | Необходимо уделить внимание | Соблюдать установленные регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены, оборудовать для работников бытовые помещения для отдыха и приема пищи | 3 |  | 3 |  | 7 |  | 63 |  |
| **6.** **Водитель** | Опасность наезда на человека | Необходимо уделить внимание | Организовать перед каждой сменой предрейсовый медосмотр водителей, проводить в установленном порядке (1 раз в 3 месяца) инструктаж по охране труда на рабочем месте | 1 |  | 2 |  | 15 |  | 30 |  |
| Опасность травмирования в результате ДТП | Необходимо уделить внимание |  | 1 |  | 2 |  | 15 |  | 30 |  |
| Тяжесть трудового процесса | Необходимо уделить внимание | Соблюдать установленные регламентированные перерывы в течение рабочей смены | 1 |  | 3 |  | 7 |  | 21 |  |
| Допуск работников к работе без обучения по ОТ | Необходимо уделить внимание | Проводить обучение по ОТ не реже 1 раза в год по программе не менее 20 ч., обеспечить прохождение повторного инструктажа не реже 1 раза в квартал | 1 |  | 6 |  | 7 |  | 42 |  |
| Рабочая поза, перемещение грузов вручную | Необходимо уделить внимание | Соблюдать установленные регламентированные перерывы в течение всей рабочей смены, производить своевременный ремонт автомобиля и замену расходных деталей | 1 |  | 3 |  | 7 |  | 21 |  |
| Неисправность ТС | Необходимо уделить внимание | Обеспечить проведение ТО автомобиля не реже 1 раза в год, перед каждым выездом проверять техническое состояние автомобиля | 1 |  | 2 |  | 15 |  | 30 |  |
| Отсутствие аптечки в автомобиле | Необходимо уделить внимание | Назначить приказом Главы ответственного за контроль и пополнение аптечки;  Проверять целостность и наличие аптечки перед каждым выездом | 1 |  | 2 |  | 15 |  | 30 |  |
| Неправильное использование домкрата | Необходимо уделить внимание | Перед работой произвести внешний осмотр домкрата, убедиться в его исправности | 3 |  | 3 |  | 7 |  | 63 |  |
| **7.Уборщица** | Воздействие на кожные покровы чистящих и обезжириваю-щих средств | Необходимо уделить внимание | Во время уборки работать в перчатках, носить одежду с закрытыми рукавами. Обеспечить контроль за применением СИЗ работниками | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 54 |  |
| Отсутствие информации о путях эвакуации | Необходимо уделить внимание | При проведении инструктажа на рабочем месте ознакомить работников с планами эвакуации, местах нахождения первичных средств пожаротушения | 1 |  | 3 |  | 15 |  | 45 |  |
| Опасность запутаться, споткнуться о провода | Необходимо уделить внимание | При осуществлении уборки и совершении перемещений по помещениям следить за отсутствием на пути следования проводов | 1 |  | 3 |  | 7 |  | 21 |  |
| Падение при спотыкании, подскальзыва-нии | Необходимо уделить внимание | Поддержание в безопасном состоянии установленных путей передвижения работников, показателей освещенности в пределах нормы на них, применение предупредительных знаков и ограждений в необходимых случаях, регулярный контроль безопасности на путях передвижения | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 54 |  |
| Отсутствие аптечки первой помощи | Необходимо уделить внимание | Назначить приказом Главы ответственного за контроль и пополнение аптечки, проводить своевременные ревизии (раз в 3 месяца) по состоянию медикаментов | 1 |  | 2 |  | 15 |  | 30 |  |
| Рабочая поза, наклоны корпуса | Необходимо уделить внимание | Соблюдать установленные регламентированные перерывы в течение рабочей смены | 1 |  | 3 |  | 7 |  | 21 |  |

# Заключение

Комиссия произвела оценку профессиональных и составила план по управлению и контролю профессиональных рисков.

Риски, при которых требуется немедленное прекращение деятельности – отсутствуют;

Риски, требующие неотложные меры, усовершенствования – отсутствуют;

Риски, требующие меры по снижению степени в установленные сроки – отсутствуют;

Риски, которым необходимо уделить внимание –41;

Риски, не требующие мер –34;

Председатель комиссии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Члены комиссии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

# Приложение 1. Классификатор идентифицированных опасностей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Код** |
| **1.** | **Механические опасности** | **01** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | | 0101 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации | | 0102 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот | | 0103 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность удара | | 0104 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин | | 0105 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие) | | 0106 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях | | 0107 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность затягивания или попадания в ловушку | | 0108 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов | | 0109 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты | | 0110 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве) | | 0111 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве) | | 0112 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность травмы вследствие взрыва оборудования под давлением | | 0113 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении | | 0114 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения | | 0115 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность падения груза | | 0116 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела | | 0117 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) | | 0118 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) | | 0119 |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Код** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность разрыва | | 0120 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений | | 0121 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от движущегося транспорта (погрузчика, грузового автомобиля) | | 0122 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность эксплуатации неисправного оборудования | | 0123 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность неправильного использования ручных инструментов | | 0124 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность падения складируемого товара | | 0125 |
|  | Опасность падения с высоты при расположении рабочего места выше поверхности земли (пола, настила) | 0126 |
| **2.** | **Электрические опасности** | **02** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением | | 0201 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | | 0202 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность поражения электростатическим зарядом | | 0203 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте | | 0204 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги | | 0205 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность поражения при прямом попадании молнии | | 0206 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность косвенного поражения молнией | | 0207 |
| **3.** | **Термические опасности** | **03** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру | | 0301 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру | | 0302 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность ожога от воздействия открытого пламени | | 0303 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы | | 0304 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру | | 0305 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени | | 0306 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха | | 0307 |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Код** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Ожог роговицы глаза | | 0308 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру | | 0309 |
| **4.** | **Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности** | **04** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия пониженных температур воздуха | | 0401 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия повышенных температур воздуха | | 0402 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия влажности | | 0403 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия скорости движения воздуха | | 0404 |
| **5.** | **Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе** | **05** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях | | 0501 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями | | 0502 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях | | 0503 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах | | 0504 |
| **6.** | **Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты** | **06** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека | | 0601 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты | | 0602 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность отравления | | 0603 |
|  | Опасность, связанная с выполнением работ без применения СИЗ | 0604 |
| **7.** | **Опасности, связанные с воздействием химического фактора** | **07** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от контакта с высокоопасными веществами | | 0701 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма | | 0702 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву | | 0703 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность образования токсичных паров при нагревании | | 0704 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел | | 0705 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ | | 0706 |
| **8.** | **Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия** | **08** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия пыли на глаза | | 0801 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | | 0802 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия пыли на кожу | | 0803 |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Код** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с выбросом пыли | | 0804 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ | | 0805 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла | | 0806 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества | | 0807 |
| **9.** | **Опасности, связанные с воздействием биологического фактора** | **09** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов | | 0901 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами | | 0902 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасности из-за укуса переносчиков инфекций | | 0903 |
| **10.** | **Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса** | **010** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с перемещением груза вручную | | 1001 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес | | 1002 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с наклонами корпуса | | 1003 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с рабочей позой | | 1004 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела | | 1005 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин | | 1006 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность психических нагрузок, стрессов | | 1007 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | | 1008 |
| **11.** | **Опасности, связанные с воздействием шума** | **011** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности | | 1101 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности | | 1102 |
| **12.** | **Опасности, связанные с воздействием вибрации** | **012** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов | | 1201 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием общей вибрации | | 1202 |
| **13.** | **Опасности, связанные с воздействием световой среды** | **013** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | | 1301 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность повышенной яркости света | | 1302 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность пониженной контрастности | | 1303 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Код** |
| **14.** | **Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений** | **014** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля | | 1401 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием электростатического поля | | 1402 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля | | 1403 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты | | 1404 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты | | 1405 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от электромагнитных излучений | | 1406 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения | | 1407 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения | | 1408 |
| **15.** | **Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений** | **015** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения | | 1501 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения | | 1502 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучении | | 1503 |
| **16.** | **Опасности, связанные с организационными недостатками** | **016** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций | | 1601 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ | | 1602 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий | | 1603 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи | | 1604 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии | | 1605 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда | | 1606 |
| **17.** | **Опасности пожара** | **017** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | | 1701 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воспламенения | | 1702 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия открытого пламени | | 1703 |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Код** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды | | 1704 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | | 1705 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия огнетушащих веществ | | 1706 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений | | 1707 |
| **18.** | **Опасности, связанные с автотранспортом** | **018** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность наезда на человека | | 1801 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность падения с транспортного средства | | 1802 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами | | 1803 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов | | 1804 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления | | 1805 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | | 1806 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность опрокидывания транспортного средства | | 1807 |
|  | Опасность возникновения неисправности транспортного средства | 1808 |
|  | Опасность отравления угарным газом | 1809 |
|  | Опасность возгорания автомобиля вследствие короткого замыкания проводки | 1810 |
| **19.** | **Опасности из-за расположения рабочего места** | **019** |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач | | 1901 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность при выполнении альпинистских работ | | 1902 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности | | 1903 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине | | 1904 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с выполнением работ под землей | | 1905 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность, связанная с выполнением работ в туннелях | | 1906 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Опасность выполнения водолазных работ | | 1907 |